亳州市第八小学装饰改造费用清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **名称** |  | **技术要求** | **数量** | **单位** |  |
| 01 | 砌块墙 |  | 一、技术要求：1、砌块品种、规格：300mm\*600mm\*200mm、蒸压加气混凝土砌块2、墙体类型：内墙3、砂浆强度级：1:3水泥砂浆加粘合剂胶泥二、其它要求：/ | 62 | 立方 |  |
| 02 | 墙面涂膜防水 |  | 一、技术要求：1、防水膜品种：JS防水涂料2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚两遍二、其它要求：/ | 250 | 平方 |  |
| 03 | 墙面一般抹灰、贴瓷砖 |  | 一、技术要求：1、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆，内掺建筑胶、贴瓷砖二、其它要求：/ | 652 | 平方 |  |
| 04 | 砖砌体拆除 |  | 一、技术要求：1、砌体名称：原砖墙砌体拆除2、拆除后垃圾外运，运距为10千米二、其它要求：/ | 12 | 立方 |  |
| 05 | 金属纱窗 |  | 一、技术要求：1、框材质：不锈钢2、窗纱材料品种：隐藏式尼龙纱窗3、包含五金配件等二、其它要求：/ | 14 | 米 |  |
| 06 | 玻璃隔断 |  | 一、技术要求：1、位置：售餐台2、材质：6mm钢化安全玻璃，1.2mm厚拉丝不锈钢边框3、40mm\*80mm热镀锌方管焊接框架二、其它要求：/ | 42 | 平方 |  |
| 07 | 平面、箱式招牌 |  | 一、技术要求：1、成品定制亚克力平板灯箱二、其它要求：/ | 14 | 米 |  |
| 08 | 吊顶天棚 |  | 一、技术要求：1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8mm吊杆2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金三角龙骨，国标C38轻钢龙骨及配件3、面层材料品种、规格、：600mm\*600mm\*1mm铝扣板吊顶二、其它要求：/ | 368 | 平方 |  |
| 09 | 拆除门封堵门洞 | 双门 |  | 扇 | 5 |  |
| 10 | 不锈钢包边 |  | 厨房所有墙角 柱子角 不锈钢包边1米高 | 项 | 1 |  |
| 11 | 钢质防火门 |  | 一、技术要求：1、门规格：1200mm\*2100mm2、五金品种、规格：包含五金，闭合器等二、其它要求：/ | 17.6 | 平方 |  |
| **厨房设备配电** | |  |  |  |  |  |
| 01 | 配电箱 |  | 一、技术要求： 1、名称：配电箱 2、安装方式：嵌墙安装，底边距地1.4米 3、其他：包含接地费用 二、其它要求：/ | 5 | 台 |  |
| 02 | 插座 |  | 一、技术要求： 1、名称：电插座 2、规格：10安培，220V/50HZ单相，配防水罩 3、安装方式：暗装 二、其它要求：/ | 60 | 个 |  |
| 03 | 接线盒 |  | 一、技术要求： 1、名称：插座盒 2、材质：钢制 二、其它要求：/ | 60 | 个 |  |
| 04 | 剔堵槽沟 |  | 一、技术要求： 1、规格：砖结构 70mm\*70mm 2、做法：墙面开槽及封堵 二、其它要求：/ | 550 | 米 |  |
| 05 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：设备用电线缆 2、型号：WDZN-BYJ-2.5平方 二、其它要求：/ | 250 | 米 |  |
| 06 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：设备用电线缆 2、型号：WDZN-BYJ-4平方 二、其它要求：/ | 130 | 米 |  |
| 07 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：设备用电线缆 2、型号：WDZN-BYJ-6平方 二、其它要求：/ | 40 | 米 |  |
| 08 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：设备用电线缆 2、型号：WDZN-BYJ-10平方 二、其它要求：/ | 50 | 米 |  |
| 09 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：设备用电线缆 2、型号：WDZN-BYJ-25平方电缆 二、其它要求：/ | 80 | 米 |  |
| 10 | 配管 |  | 一、技术要求： 1、名称：PVC管 2、敷设方式：暗敷 二、其它要求：/ | 500 | 米 |  |
| 11 | 电力电缆 |  | 一、技术要求： 1、名称：电力电缆 2、敷设方式、部位：穿桥架、沿墙面敷设 二、其它要求：/ | 250 | 米 |  |
| 12 | 送配电装置系统 |  | 一、技术要求： 1、名称：配电系统调试 二、其它要求：/ | 1 | 系统 |  |
| **照明配电** | |  |  |  |  |  |
| 01 | 照明开关 |  | 一、技术要求： 1、名称：单联单控暗开关 3、安装方式：嵌墙安装，底边距地1.4米 二、其它要求：/ | 20 | 个 |  |
| 02 | 装饰灯 |  | 一、技术要求： 1、名称：装饰吊顶灯 2、型号：光源5000K 、36W 3、规格：直径400mm，暖白LED 4、安装形式：吊顶安装 二、其它要求：/ | 25 | 套 |  |
| 03 | 接线盒 |  | 一、技术要求： 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 二、其它要求：/ | 45 | 个 |  |
| 04 | 配管 |  | 一、技术要求： 1、名称：线缆保护管 2、材质：PVC 3、规格：SC20 4、敷设方式：暗敷 二、其它要求：/ | 450 | 米 |  |
| 05 | 配线 |  | 一、技术要求： 1、名称：应急照明线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5平方 二、其它要求：/ | 2350 | 米 |  |
| **给排水** | |  |  |  |  |  |
| 01 | 复合管 |  | 一、技术要求： 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 二、其它要求：/ | 150 | 米 |  |
| 02 | 塑料管 |  | 一、技术要求： 1、安装部位：室内 2、介质：冷水 二、其它要求：/ | 300 | 米 |  |
| 03 | 剔堵槽沟 |  | 一、技术要求： 1、规格：砖结构 70mm\*70mm 2、做法：墙面开槽及封堵 二、其它要求：/ | 450 | 米 |  |
| 04 | 给、排水附（配）件 |  | 一、技术要求： 1、材质：铸铁 2、规格：地漏 二、其它要求：/ | 15 | 个 |  |
| 05 | 塑料管 |  | 一、技术要求： 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、连接形式：橡胶圈密封连接 二、其它要求：/ | 60 | 米 |  |
|  | 小计 | | 叁拾壹万壹仟叁佰柒拾捌元整 |  |  |  |