三、 分项报价表

供应商名称： 安徽锦俊消防科技有限公司 项目编号： BZGY2023CG179 号 标包号（如为整包发标项目可不填）：/

|  |
| --- |
| 消防改造 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 套 | 1223 | 需拆除后施工安装 | 75.21 | 91981.83 |  |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | 套 | 130 | 需拆除后施工安装 | 73.22 | 9518.6 |  |
| 3 | 消火栓按钮 | 套 | 129 | 需拆除后施工安装 | 70.48 | 9091.92 |  |
| 4 | 火灾声光警报器 | 套 | 139 | 需拆除后施工安装 | 80.3 | 11161.7 |  |
| 5 | 火灾显示盘 | 只 | 40 | 需拆除后施工安装 | 188 | 7520 |  |
| 6 | 输入模块 | 套 | 258 | 需拆除后施工安装 | 70.15 | 18098.7 |  |
| 7 | 输入/输出模块 | 套 | 385 | 需拆除后施工安装 | 82.24 | 31662.4 |  |
| 8 | 输出模块 | 套 | 258 | 需拆除后施工安装 | 75.3 | 19427.4 |  |
| 9 | 总线隔离器 | 只 | 78 | 需拆除后施工安装 | 64.72 | 5048.16 |  |
| 10 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 5358 | 5358 |  |
| 11 | 总线制操作盘 | 个 | 1 | 需拆除后施工安装 | 684 | 684 |  |
| 12 | 直接控制盘 | 个 | 4 | 需拆除后施工安装 | 904.8 | 3619.2 |  |
| 13 | IMT-PDC 标准回路卡 | 个 | 13 | 需拆除后施工安装 | 450.8 | 5860.4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | IMT-MPI 局域联网卡 | 个 | 1 | 需拆除后施工安装 | 197.8 | 197.8 |  |
| 15 | 图形显示装置 | 套 | 1 | 需拆除后施工安装 | 3950 | 3950 |  |
| 16 | 消防应急广播设备 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 920 | 920 |  |
| 17 | 智能广播功率放大器 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 920 | 920 |  |
| 18 | 消防广播音箱 | 个 | 222 | 需拆除后施工安装 | 70.88 | 15735.36 |  |
| 19 | 消防电话主机 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 588 | 588 |  |
| 20 | 消防电话分机 | 个 | 15 | 需拆除后施工安装 | 105.2 | 1578 |  |
| 21 | 消防电话模块 | 个 | 15 | 需拆除后施工安装 | 105.2 | 1578 |  |
| 22 | 蓄电池 | 节 | 2 | 需拆除后施工安装 | 230 | 460 |  |
| 23 | 接线箱 | 个 | 18 | 需拆除后施工安装 | 79.9 | 1438.2 |  |
| 24 | 电子编码器 | 个 | 2 | 需拆除后施工安装 | 92 | 184 |  |
| 25 | 喷淋泵 | 台 | 2 | 需拆除后施工安装 | 14720 | 29440 |  |
| 26 | 消防泵 | 台 | 2 | 需拆除后施工安装 | 14990 | 29980 |  |
| 27 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 6000 | 6000 |  |
| 28 | 消防泵控制柜 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 6000 | 6000 |  |
| 29 | 双电源控制柜 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 4860 | 4860 |  |
| 30 | 巡检柜 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 11400 | 11400 |  |
| 31 | 稳压泵 | 台 | 2 | 需拆除后施工安装 | 5280 | 10560 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 压力罐 | 台 | 1 | 需拆除后施工安装 | 3900 | 3900 |  |
| 33 | 湿式报警阀组 | 组 | 3 | 需拆除后施工安装 | 886.71 | 2660.13 |  |
| 34 | DN100 阀门 | 个 | 36 | 需拆除后施工安装 | 181.24 | 6524.64 |  |
| 35 | 水位计 | 套 | 1 | 需拆除后施工安装 | 149.18 | 149.18 |  |
| 36 | DN150 镀锌管 | 米 | 860 | 需拆除后施工安装 | 114.57 | 98530.2 |  |
| 37 | DN100 镀锌管 | 米 | 1600 | 需拆除后施工安装 | 82.32 | 131712 |  |
| 38 | DN150 阀门 | 个 | 26 | 需拆除后施工安装 | 288.36 | 7497.36 |  |
| 39 | 2x1.5 双绞线红黑 信号线 | 米 | 16400 | 需拆除后施工安装 | 2.25 | 36900 |  |
| 40 | 2x1.5 双绞线红蓝 电话线 | 米 | 4700 | 需拆除后施工安装 | 2.25 | 10575 |  |
| 41 | 2x1.5 双绞线红黄 广播线 | 米 | 8200 | 需拆除后施工安装 | 2.25 | 18450 |  |
| 42 | 2x1.5 双绞线红黄 | 米 | 28900 | 需拆除后施工安装 | 2.25 | 65025 |  |
| 43 | 2x1.5 kvv 风机直控线 | 米 | 2200 | 需拆除后施工安装 | 2.98 | 6556 |  |
| 44 | 屋顶排烟风机 | 台 | 5 | 需拆除后施工安装 | 4482 | 22410 |  |
| 45 | 直启控制柜 | 台 | 1 | 新增 | 2000 | 2000 |  |
| 46 | 直启线NH-KVV-7\*1.5 | 米 | 6900 | 新增 | 13.85 | 95565 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 流量开关(含接线） | 个 | 2 | 新增 | 383.5 | 767 |  |
| 48 | 低压压力开关 | 个 | 2 | 新增 | 149.5 | 299 |  |
| 50 | 火灾自动报警联动控制柜 | 台 | 3 | 新增 | 7691 | 23073 |  |
| 51 | CRT（更换 3台主机及移位） | 台 | 2 | 新增 | 9590.8 | 19181.6 |  |
| 医技楼 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |  |  |  |
| 52 | 消火栓控制柜含机械应急 | 套 | 1 | 37KW | 7740 | 7740 |  |
| 53 | 喷淋控制柜含机械应急 | 套 | 1 | 37KW | 7740 | 7740 |  |
| 54 | 低压压力开关 | 个 | 2 | DN15 | 149.5 | 299 |  |
| 55 | 电子液位计双路双显 | 套 | 2 | WRT-136SX | 544 | 1088 |  |
| 56 | 水箱就地液位显示装置 | 套 | 2 | 玻璃管 | 227.5 | 455 |  |
| 57 | 流量开关 | 套 | 2 | DN15 | 383.5 | 767 |  |
| 58 | 管道保温 | 米 | 70 | DN100 复合铝箔玻纤布 30mm | 17.9 | 1253 |  |
| 59 | 法兰泄压阀 | 套 | 2 | DN100 | 503 | 1006 |  |
| 60 | 法兰明杆闸阀 | 套 | 6 | DN100 | 347 | 2082 |  |
| 61 | 法兰明杆闸阀 | 套 | 14 | DN150 | 568 | 7952 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Y 型过滤器 | 套 | 4 | DN150 | 399 | 1596 |  |
| 63 | Y 型过滤器 | 套 | 2 | DN100 | 262.5 | 525 |  |
| 64 | 流量计法兰 | 套 | 2 | DN100 | 334 | 668 |  |
| 65 | 水锤吸纳器法兰 | 套 | 4 | DN150 | 477 | 1908 |  |
| 66 | 法兰 | 个 | 20 | DN150 | 41.6 | 832 |  |
| 67 | 法兰 | 个 | 12 | DN100 | 31.2 | 374.4 |  |
| 68 | 真空压力表 | 套 | 2 | DN15 | 39 | 78 |  |
| 69 | 法兰遥控浮球阀 | 套 | 1 | DN80 | 702 | 702 |  |
| 70 | 偏心大小头 | 套 | 4 | DN150\*80 | 32.5 | 130 |  |
| 71 | 水泵移位 | 台 | 4 | 水泵移位 | 2600 | 10400 |  |
| 72 | 弯头 | 个 | 1 | DN150 | 41.6 | 41.6 |  |
| 73 | 镀锌钢管 | 米 | 6 | DN150 | 102.7 | 616.2 |  |
| 74 | 镀锌钢管 | 米 | 12 | DN100 | 62.83 | 753.96 |  |
| 75 | 镀锌钢管 | 米 | 6 | DN80 | 49.18 | 295.08 |  |
| 76 | 喷淋末端装置 | 套 | 10 | DN25 | 243.1 | 2431 |  |
| 77 | 自动排气阀 | 个 | 4 | DN20 | 161.2 | 644.8 |  |
| 78 | 球阀 | 个 | 4 | DN20 | 24.7 | 98.8 |  |
| 79 | 墙面开洞 | 个 | 5 |  | 78 | 390 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2#消防泵损坏 | 项 | 1 | 37KW | 838.5 | 838.5 |  |
| 81 | 辅材 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000 |  |
| 82 | 应急照明灯 | 个 | 128 | 220V | 55.9 | 7155.2 |  |
| 83 | 安全出口灯 | 个 | 59 | 220V | 55.9 | 503.1 |  |
| 84 | 楼层指示灯 | 个 | 25 | 220V | 55.9 | 1397.5 |  |
| 85 | 双面单向吊装指示灯 | 个 | 27 | 220V | 68.9 | 1860.3 |  |
| 86 | 单面指示灯 | 个 | 130 | 220V | 55.9 | 7267 |  |
| 87 | 标志灯防护罩 | 个 | 130 |  | 30.55 | 3971.5 |  |
| 88 | 配线 | 米 | 150 | WDZBN-BYJ-2.5 | 2.16 | 324 |  |
| 89 | 配管 | 米 | 100 | KBG20 | 11.75 | 1175 |  |
| 90 | 辅材 | 项 | 1 |  | 200 | 200 |  |
| 91 | 3# 9#风机电机损坏 | 台 | 2 | 7.5KW | 1040 | 2080 |  |
| 92 | 输入模块 | 个 | 4 | J-EI8030S | 97.14 | 388.56 |  |
| 93 | 配线 | 米 | 100 | WDZBN-RYJS-2\*1.5 | 2.93 | 293 |  |
| 94 | 配管 | 米 | 80 | KBG20 | 11.75 | 940 |  |
| 95 | 常闭百叶风口 | 个 | 1 | 120\*67 | 585 | 585 |  |
| 96 | 气体主机电池 | 组 | 1 | DC24V/5Ah | 60 | 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 门诊楼消控室至新医技楼消控室控制电缆 | 米 | 580 | KVV 20\*1.5 | 40 | 23200 |  |
| 98 | 医技楼至消控室电缆 | 米 | 150 | VV 10\*1.5 | 16.76 | 2514 |  |
| 99 | 广播、电话电缆 | 米 | 160 | KVVR 8\*1.5 | 15.63 | 2500.8 |  |
| 100 | 配线 | 米 | 200 | WDZBN-RYJS-2\*1.5 | 2.31 | 462 |  |
| 101 | 配管 | 米 | 200 | KBG20 | 11.75 | 2350 |  |
| 102 | 桥架 | 米 | 50 | 200\*100 | 50.5 | 2525 |  |
| 103 | 闭门器 | 个 | 110 | HT-8827 | 58 | 6380 |  |
| 104 | 埋地管 | 米 | 480 | 7\*32 | 40 | 19200 |  |
| 105 | 手孔井 | 座 | 3 | 600\*600 | 700 | 2100 |  |
| 106 | 消防报警主机调试 | 项 | 1 |  | 3800 | 3800 |  |
| 107 | 消防电话主机损坏更换 | 项 | 1 |  | 700 | 700 |  |
| 108 | 4F 网络机房气体灭火调试 | 项 | 1 |  | 4200 | 4200 |  |
| 109 | 消防设备电源状态监控器 | 台 | 1 | EI8500L | 1120 | 1120 |  |
| 110 | 电源监控电压信号传感器 | 个 | 24 | J-EI8532 型 | 136.48 | 3275.52 |  |
| 111 | 电源监控配线 | 米 | 300 | DZNB-RYJS-2\*1.5 | 2.31 | 693 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 电源监控配管 | 米 | 200 | KBG20 | 11.75 | 2350 |  |
| 113 | 主机调试 | 项 | 1 |  | 200 | 200 |  |
| 114 | 电气火灾监控设备 | 台 | 1 | EI-DB8702L | 970 | 970 |  |
| 115 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 个 | 10 | EI6711N/214F-400A矩形 | 197.2 | 1972 |  |
| 116 | 电气火灾配线 | 米 | 200 | WDZNB-RYJS-2\*1.5 | 2.31 | 462 |  |
| 117 | 电气火灾配管 | 米 | 100 | KBG20 | 11.75 | 1175 |  |
| 118 | 主机调试 | 项 | 1 |  | 200 | 200 |  |
| 119 | 防火门监控器--蓄电池 | 台 | 1 | EI-8300/968--DC12V 7Ah | 2716.3 | 2716.3 |  |
| 120 | 防火门一体式门磁开关 | 个 | 55 | J-EI6357A（双） | 79.44 | 4369.2 |  |
| 121 | 防火门配线 | 米 | 350 | WDZNB-RYJS-2\*1.5 | 2.31 | 808.5 |  |
| 122 | 防火门配管 | 米 | 300 | KBG20 | 11.75 | 3525 |  |
| 123 | 主机调试 | 项 | 1 |  |  | 200 |  |
| 124 | 图形显示调试 | 项 | 1 | CRT |  | 0 |  |
| 125 | 绘制医技楼每层平面图纸 | 项 | 1 |  |  | 3000 |  |
| 126 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 3000 |  |
| 127 | 暂列金（设计费） | 项 | 1 | 暂列金额 | 165000 | 165000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 增值税 9% |  |  |  |  | 112182.35 |  |
| 合计 |  | 1358652.95 |  |

供应商(盖单位电子签章) 安徽锦俊消防科技有限公司

法定代表人（盖电子签章）

注： 1.如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

此分项报价表中价格为响应文件中一轮报价，二轮报价为1180000.00元