**亳州工业学校新校区修建篮球场项目更正公告**

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BZSJ2024CG205号

原公告的采购项目名称：亳州工业学校新校区修建篮球场项目

首次公告日期：2024年8月22日

二、更正信息

更正事项：□采购公告☑采购文件 □采购结果

更正内容：（1）采购文件评分办法中 “产品技术参数（PU面层）：1.冲击吸收的测定，2、垂直变形的测定，3、拉伸强度、拉断伸长率的测定，4、抗滑值的测定，5、阻燃性能测定， 6、耐老化性能的测定，7、无机填料含量的测定，8、高聚物总量的测定，9、合成材料面层成品中有害物质含量的测定，10、合成材料面层成品中有害物质释放量的测定，11、气味评定，12、合成材料面层原料中的有害物质限量。以上各项性能指标满足 GB36246-2018 标准规范要求，提供一项得1分，满分12分，提供带CMA标志的检测报告。

注：投标时需要提供上述带CMA及CNAS机构出具的检测报告，同时以上的检测报告提供认监委查询报告截图。否则评委不予认可。”更正为

“产品技术参数（硅PU 面层）：1、冲击吸收的测定，2、垂直变形的测定，3、 拉伸强度、拉断伸长率的测定，4、抗滑值的测定，5、阻燃性能测定，6、耐老化性能的测定，7、无机填料含量的测定，8、合成材料面层成品中有害物质含量的测定，9、合成材料面层成品中有害物质释放量的测定，10、气味评定，11、硅PU合成材料面层主要原材料（硅PU底涂、硅PU弹性层、硅PU加强层、硅PU面层）中的有害物质限量。以上各项性能指标满足 GB36246-2018 标准规范要求，1-10项每提供一项得1分；第11项满足得2分，满分12分，提供带CMA标志的检测报告。

注：投标时需要提供上述带CMA及CNAS机构出具的检测报告，同时以上的检测报告提供认监委查询报告截图。否则评委不予认可。”

（2）提交响应文件截止时间（开标时间）延至2024年9月10日8点20分

更正日期：2024年8月30日

三、其他补充事宜

1. 招标文件综合评分表中业绩要求：“自 2021 年 1 月 1 日以来，供应商具有类似项目业绩，每提供一个得 2 分，满分 5 分。注：响应文件中提供业绩合同（合同业绩信息须能体现评审要素，以竣工验收报告时间为准）和中标通知书扫描件。”业绩合同上面不显示运动场业绩评审要素，竣工验收报告上面显示是否符合。

回复：符合。

2.本更正公告为采购文件组成部分，与采购文件具有同等法律效力。之前发布的文件与本公告不一致的，以本公告为准。

3.其他事项暂不作调整，请按采购文件执行。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：亳州工业学校

地    址：亳州市谯城区药都路和京九铁路交叉口

联系方式：0558-5677215

2.采购代理机构信息

名    称：亳州市药都项目管理有限公司

地    址：亳州市希夷大道455号政务服务中心F403室

联系方式：0558-5991063

3.项目联系方式

项目联系人： 蒋工

电　　 话：0558-5991063

2024年8月30日